---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第二章_一般設計通則/第十一節_煙囟/第52條
section: 第二節 排煙設備
summary: 規定排煙裝置的構造要求，包括排煙口的位置、開啟方式及材料等，並考慮緊急電源的設定。
tags:
- 排煙裝置
- 排煙口
- 不燃材料
- 緊急電源
title: 第101條
---
# 第101條

排煙設備之構造，應依左列規定：
一、每層樓地板面積在五○○平方公尺以內，得以防煙壁區劃，區劃範圍內任一部份至排煙口之水平距離，不得超過四十五公尺，排煙口之開口面積，不得小於防煙區劃部份樓地板面積百分之二，並應開設在天花板或天花板下八十公分範圍內之外牆，或直接與排煙風道（管）相接。
二、排煙口在平時應保持關閉狀態，需要排煙時，以手搖式裝置，或利用煙感應器連動之自動開關裝置、或搖控式開關裝置予以開啟，其開口門扇之構造應注意不受開放排煙時所發生氣流之影響。
三、排煙口得裝置手搖式開關，開關位置應在距離樓地板面八十公分以上一．五公尺以下之牆面上。其裝設於天花板者，應垂吊於高出樓地板面一．八公尺之位置，並應標註淺易之操作方法說明。
四、排煙口如裝設排風機，應能隨排煙口之開啟而自動操作，其排風量不得小於每分鐘一二○立方公尺，並不得小於防煙區劃部份之樓地板面積每平方公尺一立方公尺。
五、排煙口、排煙風道（管）及其他與火煙之接觸部份，均應以不燃材料建造，排煙風道（管）之構造，應符合本編第五十二條第三、四款之規定，其貫穿防煙壁部份之空隙，應以水泥砂漿或以不燃材料填充。
六、需要電源之排煙設備，應有緊急電源及配線之設置，並依建築設備編規定辦理。
七、建築物高度超過三十公尺或地下層樓地板面積超過一、○○○平方公尺之排煙設備，應將控制及監視工作集中於中央管理室。
