Question: 防火構造建築物內之特別安全梯，其樓梯間之牆壁應具有幾小時以上的防火時效？

Context: 【Agent 查閱文獻 1：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第四章_防火避難設施及消防設備\第一節_出入口_走廊_樓梯\第97條.md】
---
title: "第97條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第四章 防火避難設施及消防設備"
section: "第一節 出入口、走廊、樓梯"
related_articles: []
---
# 第97條

安全梯之構造，依下列規定：
一、室內安全梯之構造：
（一）安全梯間四周牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級材料為限。
（二）進入安全梯之出入口，應裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門，並不得設置門檻；其寬度不得小於九十公分。
（三）安全梯間應設有緊急電源之照明設備，其開設採光用之向外窗戶或開口者，應與同幢建築物之其他窗戶或開口相距九十公分以上。
二、戶外安全梯之構造：
（一）安全梯間四週之牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上之防火時效。
（二）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於二公尺。但開口面積在一平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。
（三）出入口應裝設具有一小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於九十公分。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。
（四）對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在二平方公尺以上。
三、特別安全梯之構造：
（一）樓梯間及排煙室之四週牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃一級材料。管道間之維修孔，並不得開向樓梯間。
（二）樓梯間及排煙室，應設有緊急電源之照明設備。其開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設之開口，除開口面積在一平方公尺以內並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，應與其他開口相距九十公分以上。
（三）自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，應裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性之防火門，自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火時效之防火門。
（四）樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。
（五）建築物達十五層以上或地下層三層以下者，各樓層之特別安全梯，如供建築物使用類組A-1、B-1、B-2、B-3、D-1或D-2組使用者，其樓梯間與排煙室或樓梯間與陽臺之面積，不得小於各該層居室樓地板面積百分之五；如供其他使用，不得小於各該層居室樓地板面積百分之三。
安全梯之樓梯間於避難層之出入口，應裝設具一小時防火時效之防火門。
建築物各棟設置之安全梯，應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室。
...

【Agent 查閱文獻 2：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第三章_建築物之防火\第三節_防火構造\第72條.md】
---
title: "第72條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第三章 建築物之防火"
section: "第三節 防火構造"
related_articles: []
---
# 第72條

具有二小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板，應依左列規定：
一、牆壁：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在十公分以上，且鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在三公分以上者。
（二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在四公分以上，或雙面覆以磚、石或空心磚，其單面厚度在五公分以上者。但用以保護鋼骨構造之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分之厚度扣除。
（三）木絲水泥板二面各粉以厚度一公分以上之水泥砂漿，板壁總厚度在八公分以上者。
（四）以高溫高壓蒸氣保養製造之輕質泡沫混凝土板，其厚度在七‧五公分以上者。
（五）中空鋼筋混凝土版，中間填以泡沫混凝土等其總厚度在十二公分以上，且單邊之版厚在五公分以上者。
（六）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能。
二、柱：短邊寬二十五公分以上，並符合左列規定者：
（一）鋼筋混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造。
（二）鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在五公分以上者。
（三）經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
三、樑：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。
（二）鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在五公分以上者。
（三）鋼骨造覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在六公分以上（使用輕骨材時為五公分）以上，或覆以磚、石或空心磚，其厚度在七公分以上者（水泥空心磚使用輕質骨材得時為六公分）。
（四）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
四、樓地板：
（一）鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在十公分以上者。
（二）鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷或混凝土，其單面厚度在五公分以上者。但用以保護鋼鐵之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分扣除。
（三）其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。
...