---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會
summary: 規定觀眾席位設定標準及通道要求，包括寬度與安全門設定。
tags:
- 觀眾席位
- 通道寬度
- 安全門
- 連續式席位
title: 第124-1條
---
# 第124-1條

觀眾席位，依連續式席位規定設置者，免依前條規定設置縱、橫通道；連續式席位之設置，依左列規定：
一、每一席位之寬度應在四十五公分以上。
二、橫排席位間扣除座椅後之淨寬度依左表標準。
┌──────────────┬──────────┐
│  每   排   席   位   數    │  淨     寬     度  │
├──────────────┼──────────┤
│  未滿十九位                │       四十五  公分 │
├──────────────┼──────────┤
│  十九位以上未滿三十六位    │   四十七．五  公分 │
├──────────────┼──────────┤
│  三十六位以上未滿四十六位  │         五十  公分 │
├──────────────┼──────────┤
│  四十六位以上              │   五十二．五  公分 │
└──────────────┴──────────┘
三、席位之兩側應設置一．一公尺寬之通道，並接通規定之出入口。
四、前款席位兩側之通道應按每五排橫席位各留設一處安全門，其寬度不得小於一．四公尺。
