---
type: "moc"
folder: "第三節_建築基地保水"
---
# 第三節_建築基地保水 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築基地的保水設計要求。內容包括建築基地需具備涵養或貯留滲透雨水的能力，並須達成一定的保水指標；規定建築基地需遵循特定的保水設計技術規範來計算保水指標；同時允許整宗基地或按合理分割範圍進行獨立檢討。這些規範旨在促進雨水的有效管理，提升城市的雨水滲透能力，從而改善城市排水系統的效能及環境品質。

## 包含條文
- [第305條](第305條.md): 規定建築基地需有涵養或貯留滲透雨水的能力，保水指標須超過法定空地比率乘積。
- [第306條](第306條.md): 規定建築基地保水設計可整宗檢討或按合理分割範圍單獨檢討。
- [第307條](第307條.md): 規定建築基地需遵循特定之保水設計技術規範以計算保水指標。
