---
type: "moc"
folder: "第四節_防火避難設施及消防設備"
---
# 第四節_防火避難設施及消防設備 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範地下建築物的安全與緊急應變措施。內容包括地下建築物及地下使用單元的特殊安全裝置設定要求，如漏電檢出機、瓦斯漏氣自動警報裝置、緊急照明、排煙裝置、緊急排水裝置、滅火器配置、自動撒水裝置、消防栓設定、緊急電源接続及集中控制監視系統等。此外，亦規定地下通道的照明標準、出口標示燈及方向指示燈的要求，確保地下空間在緊急情況下的安全性與可疏散性。

## 包含條文
- [第207條](第207條.md): 規定地下建築物自動撒水裝置之設定要求，包括撒水頭位置、防護面積及間距，以及水源容量最低標準。
- [第208條](第208條.md): 規定地下建築物每100平方公尺需配備滅火器並明確其安裝位置與高度限制。
- [第209條](第209條.md): 規定地下建築物每層需設定特定數量及規格的消防栓，並應安置於便於取用的位置。
- [第210條](第210條.md): 規定地下建築物必須設定漏電檢出機及受信總機，且需與火警自動警報裝置併設但須區分。
- [第211條](第211條.md): 規定地下使用單元使用瓦斯時需設定瓦斯漏氣自動警報裝置，包括探測裝置、警報裝置及受信總機。
- [第212條](第212條.md): 規定地下建築物出口標示燈、方向指示及避難方向指示燈之設定要求。
- [第213條](第213條.md): 規定地下建築物內特定裝置需接至緊急電源，並集中控制監視系統。
- [第214條](第214條.md): 規定地下通道地板面需保持至少十勒克斯的照度。
- [第215條](第215條.md): 規定地下使用單元大於500平方米需設排煙裝置，地下通道則需按面積設防煙壁及排煙口，並規定排煙機容量及總排煙量。
- [第216條](第216條.md): 規定地下通道緊急排水裝置的材料、處理能力及禁止直接連線公共下水道，並需設定擋水設施。
- [第217條](第217條.md): 規定地下通道緊急照明的最低照度、材料及光源位置要求。
