---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定電氣及各系統開關控制箱設防火牆時，不得損壞防火效能，且牆壁須保持至少一小時防火性。
tags:
- 防火牆
- 開關控制箱
- 防火時效
- 電氣系統
title: 第85-1條
---
# 第85-1條

各種電氣、給排水、消防、空調等設備開關控制箱設置於防火區劃牆壁時，應以不破壞牆壁防火時效性能之方式施作。
前項設備開關控制箱嵌裝於防火區劃牆壁者，該牆壁仍應具有一小時以上防火時效。
