---
type: "moc"
folder: "第四節_學校"
---
# 第四節_學校 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範校舍建築及其相關設施之設計與配置原則。內容包括地下室及半地下室的高度限制與通風採光要求，國民小學、特殊教育學校或身心障礙者教養院教室的高度限制及其特定條件，以及校舍建築的位置、方位、裝置及相互間距離等規範，旨在確保校舍建築的安全性、適宜性和功能性。

## 包含條文
- [第133條](第133條.md): 規定校舍建築位置、方位、裝置及相互間距離等規範。
- [第134-1條](第134-1條.md): 規定建築物之地下室及半地下室高度不得低於180公分，且需符合通風及採光條件。
- [第134條](第134條.md): 國民小學、特殊教育學校或身心障礙者教養院之教室不得設於四層以上，除非符合特定條件。
