---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第一一三條
section: 第七節 消防設備
summary: 規定建築物特定樓層需設定火警自動警報及手動報警裝置，並應集中管理；亦規定需裝設廣播裝置。
tags:
- 火警警報
- 自動警報
- 手動報警
- 廣播裝置
title: 第115條
---
# 第115條

建築物依左列規定設置警報設備。其受信機（器）並應集中管理，設於總機室或值日室。但依本規則設有自動撒水設備之樓層，免設警報設備。
一、火警自動警報設備應在左列規定樓層之適當地點設置之：
（一）地下層或無開口之樓層或第六層以上之樓層，各層之樓地板面積在三○○平方公尺以上者。
（二）第五層以下之樓層，供本編第一一三條第一款至第四款使用，各層之樓地板面積在三○○平方公尺以上者。但零售市場、寄宿舍、集合住宅應為五○○平方公尺以上：第五款至第九款使用各層之樓地板面積在五○○公尺以上者：第九款之其他工作場所在一、○○○平方公尺以上者。
二、手動報警設備：第三層以上，各層之樓地板面積在二○○平方公尺以上，且未裝設自動警報設備之樓層，應依建築設備編規定設置之。
三、廣播設備：第六層以上（集合住宅除外），裝設火警自動警報設備之樓層，應裝設之。
