---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定高層建築地下層樓地板面積計算公式及例外情形。
tags:
- 高層建築
- 地下層
- 樓地板面積
- 建蔽率
title: 第230條
---
# 第230條

（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
高層建築物之地下各層最大樓地板面積計算公式如左：
ＡO ≦（1 ﹢ Q）Ａ／2
ＡO ：地下各層最大樓地板面積。
Ａ：建築基地面積。
Q ：該基地之最大建蔽率。
高層建築物因施工安全或停車設備等特殊需要，經預審認定有增加地下各層樓地板面積必要者，得不受前項限制。
