---
type: "moc"
folder: "第十一節_煙囟"
---
# 第十一節_煙囟 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範鍋爐煙囪的設計與安裝規範。內容包括煙囪最小斷面積計算公式、煙囪高度要求、以及附設於建築物煙囪的結構規定。這些規範旨在確保鍋爐排放廢氣不會對環境造成不良影響，同時保障公共衛生安全。各條文詳細規定了煙囪設計的最小斷面積、高度限制及結構要求，以符合相關衛生法令規定。

## 包含條文
- [第52條](第52條.md): 附設於建築物之煙囪，其構造應依下列規定： 一、煙囪伸出屋面之高度不得小於九十公分，並應在三公尺半徑範圍內高出任何建築物最高部分六十公分以上。但伸出屋面部分為磚造、石造、或水泥空心磚造且未以鐵件補強者，...
- [第53條](第53條.md): 鍋爐之煙囪自地面計量之高度不得小於十五公尺。使用重油、輕油或焦碳為燃料者，其高度不得小於九公尺。但鍋爐每小時燃料消耗量在二十五公斤以下者不在此限。惟煙囪所排放廢氣，均須符合有關衛生法令規定之標準。
- [第54條](第54條.md): 鍋爐煙囪之煙道及最小斷面積應符合左式之規定： （147-27√Ａ） √Ｈ ≧Ｑ Ａ：為煙道之最小斷面積，單位為平方公尺。 Ｈ：為鍋爐自爐柵算起至煙囪最高部份之高度，單位為公尺。 Ｑ：為鍋爐燃料消耗量，...
