---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第五節 空氣調節及通風設備
summary: 規定地下建築物送風機側風管需設定可開啟之圓形護蓋以便測量風量。
tags:
- 風管
- 護蓋
- 測量風量
- 地下建築物
title: 第223條
---
# 第223條

地下建築物內之通風、空調設備，其在送風機側之風管，應設置直徑十五公分以上可開啟之圓形護蓋以供測量風量使用。
