---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 學校
summary: 規定校舍建築位置、方位、裝置及相互間距離等規範。
tags:
- 校舍
- 建築位置
- 方位
- 裝置
- 距離
title: 第133條
---
# 第133條

校舍配置，方位與設備應依左列規定：
一、臨接應留設法定騎樓之道路時，應自建築線退縮騎樓地再加一‧五公尺以上建築。
二、臨接建築線或鄰地境界線者，應自建築線或鄰地界線退後三公尺以上建築。
三、教室之方位應適當，並應有適當之人工照明及遮陽設備。
四、校舍配置，應避免聲音發生互相干擾之現象。
五、建築物高度，不得大於二幢建築物外牆中心線水平距離一‧五倍，但相對之外牆均無開口，或有開口但不供教學使用者，不在此限。
六、樓梯間、廁所、圍牆及單身宿舍不受第一款、第二款規定之限制。
