---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定高層建築物總樓地板面積與留設空地之比，商業區上限為30，住宅區及其他使用區上限為15。
tags:
- 建築物比例
- 商業區
- 住宅區
title: 第228條
---
# 第228條

高層建築物之總樓地板面積與留設空地之比，不得大於左列各值：
一、商業區：三十。
二、住宅區及其他使用分區：十五。
