---
type: "moc"
folder: "第十三節_騎樓_無遮簷人行道"
---
# 第十三節_騎樓_無遮簷人行道 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範道路兩旁騎樓及無遮簷人行道的設定標準。第57條詳細規定騎樓或無遮簷人行道的最小寬度不得小於三點五公尺，並允許建築物有特殊用途時可調整相關規定。第58條則已廢止。此章節旨在確保道路兩旁的人行道空間充足，提升行人安全與舒適度，同時考慮到建築物特殊需求的可能性。

## 包含條文
- [第57條](第57條.md): 凡經指定在道路兩旁留設之騎樓或無遮簷人行道，其寬度及構造由市、縣（市）主管建築機關參照當地情形，並依照左列標準訂定之： 一、寬度：自道路境界線至建築物地面層外牆面，不得小於三‧五公尺，但建築物有特殊用...
- [第58條](第58條.md): （刪除）。
