---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第二章_一般設計通則/第十二節_昇降及垃圾排除設備/第55條
section: 第四節 緊急用昇降機
summary: 規定高度超過十層樓建築物需設緊急用昇降機，每達一定樓地板面積需增設一座。
tags:
- 緊急用昇降機
- 建築高度
- 樓地板面積
title: 第106條
---
# 第106條

依本編第五十五條規定應設置之緊急用昇降機，其設置標準依左列規定：
一、建築物高度超過十層樓以上部分之最大一層樓地板面積，在一、五○○平方公尺以下者，至少應設置一座：超過一、五○○平方公尺時，每達三、○○○平方公尺，增設一座。
二、左列建築物不受前款之限制：
（一）超過十層樓之部分為樓梯間、昇降機間、機械室、裝飾塔、屋頂窗及其他類似用途之建築物。
（二）超過十層樓之各層樓地板面積之和未達五○○平方公尺者。
