---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第十七章_綠建築基準/第一節_一般設計通則/第298條
- 第十七章_綠建築基準/第一節_一般設計通則/第300條
section: 第四節 建築物節約能源
summary: 規定同一建築物內不同用途需分別計算耗能量基準值，空調型建築物則需分割槽計算。
tags:
- 建築物
- 耗能量
- 用途
- 基準值
title: 第314條
---
# 第314條

同一幢或連棟建築物中，有供本節適用範圍二類以上用途，且其各用途之規模分別達本編第二百九十八條第三款規定者，其耗能量之計算基準值，除本編第三百零九條之空調型建築物應依各耗能特性分區樓地板面積加權計算其基準值外，應分別依其規定基準值計算。
