---
chapter: 第九章 容積設計
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第二章_一般設計通則/第三節_建築物高度/第14條
section: ''
summary: 建築物的高度限制為其投影陰影面積不超過面前道路長度與寬度乘積的一半，且高度與水平距離的比例不得超過3.6比1。
tags: 建築高度, 斜率比值, 阴影面积, 建筑线
title: 第164條
---
# 第164條

建築物高度依下列規定：
一、建築物以三‧六比一之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積，不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半，且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線；建築基地臨接面前道路之對側有永久性空地，其陰影面積得加倍計算。陰影及高度之計算如下：
Ｌ×Ｓw
    Ａs≦ ──────
               2
    且Ｈ≦ 3.6 (Ｓw+Ｄ)
其中
As：建築物以三‧六比一之斜率，依垂直建築線方向，投影於面前道路之陰影面積。
L ：基地臨接面前道路之長度。
Sw：面前道路寬度（依本編第十四條第一項各款之規定）。
H ：建築物各部分高度。
D ：建築物各部分至建築線之水平距離。
二、前款所稱之斜率，為高度與水平距離之比值。
