---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 建築物之防火
summary: 規定給水管等管路需用不燃材料製成，貫穿防火區劃處構造需具備至少兩小時防火時效。
tags:
- 不燃材料
- 防火區劃
- 貫穿部位
- 防火時效
title: 第205條
---
# 第205條

給水管、瓦斯管、配電管及其他管路均應以不燃材料製成，其貫通防火區劃時，貫穿部位與防火區劃合成之構造應具有二小時以上之防火時效。
