---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 建築構造
summary: 規定地下建築物間連線處需設伸縮縫，並確保止水帶及貫通管線的強度與韌性。
tags:
- 伸縮縫
- 止水帶
- 貫通管線
- 地下建築物
title: 第200條
---
# 第200條

地下建築物間之連接部份，必要時應設置伸縮縫，其止水帶及貫通之各管線，應有足夠之強度及韌性以承受其不均勻之沈陷。
