---
type: "moc"
folder: "第二節_雜項工作物之防火限制"
---
# 第二節_雜項工作物之防火限制 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物外部廣告牌及地下室的高度與通風採光條件。第68條規定三公尺以上的廣告牌及屋頂上的其他物體應使用不燃材料，以提高消防安全。第66條則規定建築物地下室及半地下室的高度不得低於1.8公尺，並需符合通風及採光條件，確保地下空間的安全與健康環境。此章節旨在保障建築物外部安全及地下空間的使用品質。

## 包含條文
- [第66條](第66條.md): 規定建築物之地下室及半地下室高度不得低於1.8公尺，且需符合通風及採光條件。
- [第67條](第67條.md): （刪除）。
- [第68條](第68條.md): 規定三公尺以上或屋頂上的廣告牌等物應使用不燃材料。
