---
type: "moc"
folder: "第四節_緊急用昇降機"
---
# 第四節_緊急用昇降機 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範緊急用昇降機在建築物中的設定及其相關裝置的要求。內容包括高度超過十層樓建築物必須設定緊急用昇降機，並根據樓地板面積增加設定座數；同時規定緊急用昇降機機間的防火要求、出入口配置、排煙裝置、照明及消防裝置等詳細規範，以確保緊急情況下人員的安全疏散。

## 包含條文
- [第106條](第106條.md): 規定高度超過十層樓建築物需設緊急用昇降機，每達一定樓地板面積需增設一座。
- [第107條](第107條.md): 規定緊急用昇降機機間的防火要求、出入口、排煙裝置、照明及消防裝置等。
