---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 建築物之防火
summary: 規定地下建築物不得存放液化石油氣，瓦斯管路需符合特定材料、顏色及安全裝置要求，並設檢查口及警報系統。
tags:
- 地下建築
- 液化石油氣
- 瓦斯管路
- 安全裝置
title: 第206條
---
# 第206條

地下建築物內不得存放使用桶裝液化石油氣。瓦斯供氣管路應依左列規定：
一、燃氣用具應使用金屬管、金屬軟管或瓦斯專用軟管與瓦斯出口栓連接，並應附設自動熄火安全裝置。
二、瓦斯供氣幹管應儘量減少而單純化，表面顏色應為鉻黃色。
三、天花板內有瓦斯管路時，天花板每隔三十公尺內，應設檢查口一處。
四、中央管理室應設有瓦斯漏氣自動警報受信總機及瓦斯供氣緊急遮斷裝置。
五、廚房應設煙罩及直通戶外之排煙管，並配置適當之乾粉或二氧化碳滅火器。
