---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第90條
section: 第三節 商場、餐廳、市場
summary: 規定大型建築物地面層主要出入口前需設定空地或門廳，其寬度及深度有特定要求，且不得用作停車空間。
tags:
- 出入口
- 空地
- 門廳
- 建築物
title: 第130條
---
# 第130條

前條規定之建築物應於其地面層主要出入口前面依下列規定留設空地或門廳：
一、樓地板合計面積超過一、五○○平方公尺者，空地或門廳之寬度不得小於依本編第九十條之一規定出入口寬度之二倍，深度應在三公尺以上。
二、樓地板合計面積超過二、○○○平方公尺者，寬度同前款之規定，深度應為五公尺以上。
三、第一款、第二款規定之門廳淨高應為三公尺以上。
前項空地不得作為停車空間。
