---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第六節 綠建材
summary: 規定建築物室內及戶外地面需使用綠建材，室內使用率須達總面積60%，戶外則須達20%以上。
tags:
- 綠建材
- 室內裝修
- 戶外地面
- 使用率
title: 第321條
---
# 第321條

建築物應使用綠建材，並符合下列規定：
一、建築物室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積百分之六十以上。但窗未使用綠建材者，得不計入總面積檢討。
二、建築物戶外地面扣除車道、汽車出入緩衝空間、消防車輛救災活動空間、依其他法令規定不得鋪設地面材料之範圍及地面結構上無須再鋪設地面材料之範圍，其餘地面部分之綠建材使用率應達百分之二十以上。
