---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定地下通道至地面出口樓梯的最大步行距離及樓梯寬度要求，允許以坡道替代並需符合特定坡度及防滑要求。
tags:
- 地下通道
- 樓梯
- 步行距離
- 坡度
- 防滑處理
title: 第185條
---
# 第185條

地下通道直通樓梯依左列規定：
一、自地下通道之任一點，至可通達地面道路或永久性空地之直通樓梯口，其步行距離不得大於三十公尺。
二、前款直通樓梯分開設置時，其出入口之距離小於地下通道寬度者，樓梯寬度得合併計算，但每座樓梯寬度不得小於一‧五公尺。
依前二款規定設置之直通樓梯得以坡道代替之，其坡度不得超過一比八，表面應作止滑處理。
