---
chapter: 第十四章 工廠類建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 作業廠房樓地板面積達1500平方米起需設置装卸位，每4000平方米增量需增设一处，且装卸位尺寸有最低要求。
tags: 樓地板, 貨物, 面積, 增設, 尺寸
title: 第278條
---
# 第278條

作業廠房樓地板面積一千五百平方公尺以上者，應設一處裝卸位；面積超過一千五百平方公尺部分，每增加四千平方公尺，應增設一處。
前項裝卸位長度不得小於十三公尺，寬度不得小於四公尺，淨高不得低於四點二公尺。
