---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火避難設施
summary: 規定高層建築物昇降機間及其出入口需設防火裝置以形成獨立防火區，走廊亦然。
tags:
- 昇降機間
- 防火區
- 防火裝置
- 走廊
title: 第242條
---
# 第242條

高層建築物昇降機道併同昇降機間應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。昇降機間出入口裝設之防火設備應具有遮煙性能。連接昇降機間之走廊，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。
