---
chapter: 第十章 無障礙建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 設定無障礙停車位數量根據建築物法定停車位總數量和用途類別
tags: 無障礙, 停車位, 建築物, 經濟效益, 使用用途
title: 第167-6條
---
# 第167-6條

（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
建築物法定停車位總數量為五十輛以下者，應至少設置一輛無障礙停車位。
建築物法定停車位總數量為五十一輛以上者，依下列規定計算設置無障礙停車位數量：
一、建築物使用用途為下表所定單一類別：依該類別基準計算設置。
二、建築物使用用途為下表所定二類別：依各該類別分別計算設置。但二類別或其中一類別之法定停車位數量為五十輛以下者，得按該建築物法定停車位總數量，以法定停車位較多數量之類別基準計算設置，二類別之法定停車位數量相同者，按該建築物法定停車位總數量，以其中一類別基準計算設置。
