---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火避難設施
summary: 規定高層建築超過特定高度或樓層數時限制燃氣裝置使用，並需集中設定及防火隔離。
tags:
- 高層建築
- 燃氣裝置
- 防火隔離
- 瓦斯漏報警
title: 第243條
---
# 第243條

高層建築物地板面高度在五十公尺或樓層在十六層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。
高層建築物設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，並設置瓦斯漏氣自動警報設備，且與其他部分應以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。
