---
chapter: 第十五章 實施都市計畫區建築基地綜合設計
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 建築物臨道路部分需設步行專用道或騎樓，且規定淨寬度最低標準；地面層為住宅時，可於開放空間設置區隔設施。
tags: 步行專用道, 騑樓, 凱道淨寬度, 住宅, 開放空間
title: 第288條
---
# 第288條

建築物之設計，其基地臨接道路部分，應設寬度四公尺以上之步行專用道或法定騎樓；步行專用道設有花臺或牆柱等設施者，其可供通行之淨寬度不得小於一點五公尺。但依規定應設置騎樓者，其淨寬從其規定。
建築物地面層為住宅或集合住宅者，非屬開放空間之建築基地部分，得於臨接開放空間設置圍牆、欄杆、灌木綠籬或其他區隔設施。
