---
type: "moc"
folder: "第一節_一般設計通則"
---
# 第一節_一般設計通則 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物綠建築設計與特殊空間利用之相關規定。內容包括建築基地綠化及其他環保設計原則、綠建築綜合設計鼓勵措施，以及特定裝置空間的容積計算豁免條件。此外，亦明確了綠化總固碳當量、最小綠化面積等術語定義，並規定在特定情況下可豁免綠化面積的要求，以促進建築物的綠色化與節能減碳目標。

## 包含條文
- [第298條](第298條.md): 規定建築基地綠化、保水、節能、雨水回收等設計原則及其適用範圍。
- [第299條](第299條.md): 定義綠化總固碳當量、最小綠化面積等術語，並列明執行綠化有困難之面積範圍。
- [第300條](第300條.md): 規定因設定特定系統增加之裝置空間可不計入容積樓地板面積及機電裝置面積，且屋頂突出物高度不受限制。
- [第301條](第301條.md): 鼓勵建築物採用綠建築綜合設計，中央主管機關可增加容積或獎勵。
