---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 建築物之防火
summary: 規定地下建築物各功能區需用防火裝置分隔，並強調防火裝置需具遮煙效能。
tags:
- 防火時效
- 地下建築
- 防火門窗
- 遮煙效能
title: 第203條
---
# 第203條

超過一層之地下建築物，其樓梯、昇降機道、管道及其他類似部分，與其他部分之間，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備予以區劃分隔。樓梯、昇降機道裝設之防火設備並應具有遮煙性能。管道間之維修門應具有一小時以上防火時效及遮煙性能。
前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。
