---
type: "moc"
folder: "第二節_設計原則"
---
# 第二節_設計原則 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物周邊環境與基地條件下的設計原則。內容包括建築物與擋土牆間的最小距離及其計算方法、建築物至建築線間通路及戶外階梯的尺寸要求、建築物高度上限的計算方式及其例外情形、建築基地退縮規定及其特殊情形下的調整，以及山坡地上建築物與擋土牆間的退縮距離計算方法。這些規範旨在確保建築物的安全性、通風採光及樹木保護，同時維護周邊環境的整體美觀與功能需求。

## 包含條文
- [第263條](第263條.md): 規定建築基地需退縮設定人行步道並設定高度限制，特殊情形下可減少退縮距離或免退縮。
- [第264條](第264條.md): 規定山坡地上建築物與擋土牆坡腳間之退縮距離計算方法，考慮無載重、有載重及後方為順向坡等情形。
- [第265條](第265條.md): 規定建築物外牆與擋土牆間最小距離，並提供計算水平距離的公式。
- [第266條](第266條.md): 規定建築物至建築線間通路或建築物至通路間設定戶外階梯之尺寸與設定要求。
- [第267條](第267條.md): 規定地下樓地板面積計算公式及例外情形，並保護特定大小以上的樹木。
- [第268條](第268條.md): 規定建築物高度上限計算方式及例外情形。
