---
chapter: 第十三章 山坡地建築
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 設計原則
summary: 規定地下樓地板面積計算公式及例外情形，並保護特定大小以上的樹木。
tags:
- 地下樓地板
- 建蔽率
- 施工安全
- 樹木保護
title: 第267條
---
# 第267條

建築基地地下各層最大樓地板面積計算公式如左：
A0<（1+Q）A/2
A0：地下各層最大樓地板面積。
A ：建築基地面積。
Q ：該基地之最大建蔽率。
建築物因施工安全或停車設備等特殊需要，經主管建築機關審定有增加地下各層樓地板面積必要者，得不受前項限制。
建築基地內原有樹木，其距離地面一公尺高之樹幹周長大於五十公分以上經列管有案者，應予保留或移植於基地之空地內。
