---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定三至五層防火建築物在特定條件下可免受特定限制，如僅作特定住宅用途或地面層及地上二層作非公共用途並有防火隔離。
tags:
- 防火構造
- 建築層級
- 住宅用途
- 防火隔離
title: 第96-1條
---
# 第96-1條

三層以上，五層以下防火構造之建築物，符合下列情形之一者，得免受前條第一項第一款限制：
一、僅供建築物使用類組 D-3、D-4 組或 H-2  組之住宅、集合住宅及農舍使用。
二、一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅同時供其他用途使用，且屬非供公眾使用建築物。其供其他用途使用部分，為設於地面層及地上二層，且地上二層僅供D-5、G-2或G-3組使用，並以具有一小時以上防火時效之防火門、牆壁及樓地板與供住宅使用部分區劃分隔。
