---
type: "moc"
folder: "第十章_無障礙建築物"
---
# 第十章_無障礙建築物 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物內無障礙設施的設定要求及高度限制。內容包括無障礙廁所、盥洗室、通路、樓梯、浴室及停車位的設定規定，特別針對-wheelchair使用者的便利性進行了詳細規定。此外，還規範了建築物高度限制及其相關規定的刪除條款。這些規定旨在確保建築物對殘障人士更加友善，並維持建築物的高度合理性。

## 包含條文
- [第167-3條](第167-3條.md): 建築物需設置無障礙廁所和盥洗室，特別是總樓層數超過三層時需按規定增加設置數量。
- [第167-5條](第167-5條.md): 建築物設有固定座椅時，輪椅觀眾席位數量需根據座椅總數按規定配備
- [第167-1條](第167-1條.md): 建築物內需設置無障礙通路以連接特定空間或設施
- [第167-2條](第167-2條.md): 直通樓梯中至少需有一座為无障碍樓梯
- [第167-4條](第167-4條.md): 建築物設有共用浴室時，每棟至少需設置一個无障碍浴室。
- [第167-6條](第167-6條.md): 設定無障礙停車位數量根據建築物法定停車位總數量和用途類別
- [第167條](第167條.md): 新建或增建建築物需設置無障礙設施，除非符合特定條件如獨棟住宅或多層住宅特定情況等。
- [第167-7條](第167-7條.md): B-4組建築物無障礙客房數量至少為客房總數量的百分之一
- [第168條](第168條.md): 刪除原有規定
- [第169條](第169條.md): 刪除原有規定
- [第170條](第170條.md): 規定公共建築物適用範圍
- [第171條](第171條.md): 本條規定旨在避免建築物超過指定的高度限制
- [第172條](第172條.md): 刪除原有規定
- [第173條](第173條.md): 本條規定旨在避免建築物超過指定的高度限制
- [第174條](第174條.md): 刪除原有規定
- [第175條](第175條.md): 刪除原有規定
- [第176條](第176條.md): 刪除原有規定
- [第177-1條](第177-1條.md): 刪除原有規定
- [第177條](第177條.md): 刪除原有規定
