---
type: "moc"
folder: "第二節_排煙設備"
---
# 第二節_排煙設備 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範特定建築物的排煙系統設定及其相關規範。內容涵蓋排煙裝置的構造要求、特定建築物的排煙裝置設定條件、建築物退縮線與道路邊界的距離要求，以及戶外窗戶或排煙口的設定面積和相關裝置規範。這些規定旨在確保建築物的安全性和緊急疏散能力，同時維護公共空間的安全與秩序。

## 包含條文
- [第100條](第100條.md): 規定特定建築物需設定排煙裝置，特別是每層樓面積超過500平方公尺的特定用途建築物及無窗戶居室，並界定防煙壁的定義。
- [第101條](第101條.md): 規定排煙裝置的構造要求，包括排煙口的位置、開啟方式及材料等，並考慮緊急電源的設定。
- [第102條](第102條.md): 規定建築物需設定特定面積之戶外窗戶或排煙口，並設定符合規定之排煙管道及進風機等裝置。
- [第103條](第103條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
