---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第一章_用語定義/第1條
- 第三章_建築物之防火/第三節_防火構造/第69條
section: 第二節 排煙設備
summary: 規定特定建築物需設定排煙裝置，特別是每層樓面積超過500平方公尺的特定用途建築物及無窗戶居室，並界定防煙壁的定義。
tags:
- 排煙裝置
- 防煙壁
- 建築面積
- 特定用途
title: 第100條
---
# 第100條

左列建築物應設置排煙設備。但樓梯間、昇降機間及其他類似部份，不在此限：
一、供本編第六十九條第一類、第四類使用及第二類之養老院、兒童福利設施之建築物，其每層樓地板面積超過五○○平方公尺者。但每一○○平方公尺以內以分間牆或以防煙壁區劃分隔者，不在此限。
二、本編第一條第三十一款第三目所規定之無窗戶居室。
前項第一款之防煙壁，係指以不燃材料建造之垂壁，自天花板下垂五十公分以上。
