---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第五節 空氣調節及通風設備
summary: 規定地下建築物大於一千平方公尺需設機械通風，小於一千平方公尺可選機械或自然通風方式，確保地下空間通風均勻。
tags:
- 地下建築
- 通風系統
- 機械通風
- 自然通風
title: 第219條
---
# 第219條

地下建築物，其樓地板面積在一、○○○平方公尺以上之樓層，應設置機械送風及機械排風；其樓地板面積在一、○○○平方公尺以下之樓層，得視其地下使用單元之配置狀況，擇一設置機械送風及機械排風系統、機械送風及自然排風系統、或自然送風及機械排風系統。
前項之通風系統，並應使地下使用單元及地下通道之通風量有均等之效果。
