---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定地下建築物進、排風口及樓梯間出入口設於人行道時，需保持至少三公尺淨寬。
tags:
- 地下建築物
- 人行道
- 淨寬度
title: 第191條
---
# 第191條

地下建築物設置於地盤面上之進、排風口、樓梯間出入口等類似設施，設置於人行道上時，該人行道應保持三公尺以上之淨寬。
