---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火避難設施及消防設備
summary: 規定地下建築物每層需設定特定數量及規格的消防栓，並應安置於便於取用的位置。
tags:
- 消防隊
- 出水口
- 消防栓
- 地下建築物
title: 第209條
---
# 第209條

地下建築物應依左列規定設置消防隊專用出水口：
一、每層每二十五公尺半徑範圍內應設一處口徑六十三公厘附快式接頭消防栓，其距離樓地板面之高度不得大於一公尺，並不得小於五十公分。
二、消防栓應裝設在樓梯間或緊急用升降機間等附近，便於消防隊取用之位置。
三、消防立管之內徑不得小於一○○公厘。
