---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第一章_用語定義/第1條
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定因設定特定系統增加之裝置空間可不計入容積樓地板面積及機電裝置面積，且屋頂突出物高度不受限制。
tags:
- 容積樓地板面積
- 機電裝置面積
- 屋頂突出物
- 雨水貯留利用系統
- 生活雜排水回收再利用系統
title: 第300條
---
# 第300條

適用本章之建築物，其容積樓地板面積、機電設備面積、屋頂突出物之計算，得依下列規定辦理：
一、建築基地因設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統，所增加之設備空間，於樓地板面積容積千分之五以內者，得不計入容積樓地板面積及不計入機電設備面積。
二、建築物設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統者，其屋頂突出物之高度得不受本編第一條第九款第一目之限制。但不超過九公尺。
