---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定特定用途之建築物或空間，若符合特定條件，可不受防火分割槽限制。
tags:
- 防火時效
- 防火裝置
- 區劃分隔
- 耐燃材料
title: 第82條
---
# 第82條

非防火構造建築物供左列用途使用時，其無法區劃分隔部分，以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓板及防火門窗等防火設備自成一個區劃，其天花板及面向室內之牆壁，以使用耐燃一級材料裝修者，不受前二條規定限制。
一、體育館、建築物使用類組為Ｃ類之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。
二、樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。
