---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第三章_建築物之防火/第四節_防火區劃/第85條
section: 第四節 建築設備
summary: 規定高層建築物配管須用不燃材料或包覆，貫穿防火區劃需符合特定規定，但防火區劃管道間幹管例外。
tags:
- 配管材料
- 防火區劃
- 不燃材料
- 貫穿規定
title: 第247條
---
# 第247條

高層建築物各種配管管材均應以不燃材料製成或包覆，其貫穿防火區劃之施作應符合本編第八十五條、第八十五條之一規定。
高層建築物內之給排水系統，屬防火區劃管道間內之幹管管材或貫穿區劃部分已施作防火填塞之水平支管，得不受前項不燃材料規定之限制。
