---
chapter: 第八章 施工安全措施
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 擋土設備安全措施
summary: 規定挖土、鑽井及沉箱等工程的安全措施，包括保護地下設施、依施工圖施工、設定擋土裝置及定期檢查等。
tags:
- 挖土工程
- 安全措施
- 地下設施
- 擋土裝置
title: 第154條
---
# 第154條

凡進行挖土、鑽井及沉箱等工程時，應依左列規定採取必要安全措施：
一、應設法防止損壞地下埋設物如瓦斯管、電纜，自來水管及下水道管渠等。
二、應依據地層分布及地下水位等資料所計算繪製之施工圖施工。
三、靠近鄰房挖土，深度超過其基礎時，應依本規則建築構造編中有關規定辦理。
四、挖土深度在一‧五公尺以上者，除地質良好，不致發生崩塌或其周圍狀況無安全之慮者外，應有適當之擋土設備，並符合本規則建築構造編中有關規定設置。
五、施工中應隨時檢查擋土設備，觀察周圍地盤之變化及時予以補強，並採取適當之排水方法，以保持穩定狀態。
六、拔取板樁時，應採取適當之措施以防止周圍地盤之沉陷。
