---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 建築基地
summary: 私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部份，其設置標準依左列規定： 一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。
  二、通路與迴車道交叉口截角長度為四公尺，未達四公尺者...
tags: []
title: 第3-1條
---
# 第3-1條

私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置汽車迴車道；迴車道視為該通路之一部份，其設置標準依左列規定：
一、迴車道可採用圓形、方形或丁形。
二、通路與迴車道交叉口截角長度為四公尺，未達四公尺者以其最大截角長度為準。
三、截角為三角形，應為等腰三角形；截角為圓弧，其截角長度即為該弧之切線長。
前項私設通路寬度在九公尺以上，或通路確因地形無法供車輛通行者，得免設迴車道。
