---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 一般設計通則
summary: 規定地下建築物與建築物地下層連線處需防火隔離並設安全梯至地面。
tags:
- 地下建築
- 防火隔離
- 安全梯
- 建築物地下層
title: 第189條
---
# 第189條

地下建築物與建築物地下層連接時，其連接部分應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔，並應設置可通達地面道路或永久性空地之安全梯。但連接部分已設有符合本章規定之直通樓梯者，不在此限。
