---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定特定用途建築物的部分若能以防火裝置自成區劃則不受限制，防火裝置需具阻熱性。
tags:
- 防火構造
- 區劃分隔
- 防火裝置
- 阻熱性
title: 第79-1條
---
# 第79-1條

防火構造建築物供左列用途使用，無法區劃分隔部分，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板自成一個區劃者，不受前條第一項之限制：
一、建築物使用類組為Ａ－１組或Ｄ－２組之觀眾席部分。
二、建築物使用類組為Ｃ類之生產線部分、Ｄ－３組或Ｄ－４組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。
前項之防火設備應具有一小時以上之阻熱性。
